**1.下面不属于硬件的是（）**

A. 显卡驱动 B. 音箱 C. ROM D. U盘

**2.关于存储器说法正确的是（）**

A. 外存储器可以直接与CPU交换信息

B. 衡量内存储器和外存储器容量的单位是不一样的

C. 计算机断电后，存储器内的数据依然存在

D. 内存储器的主要作用是存放计算机中正在运行的程序和数据

1. **下列说法正确的是（）**

A. 所谓补码就是原码除去符号位以外的其他位取反，然后加1

B. 使用相同位数二进制数据存储的机器码，无论是原码、反码还是补码，他们能够表示的真值范围相同

C. 计算机中存储的机器数都是补码

D. 原码、反码和补码的零均有两种表示形式

**4.关于12.12说法正确的是（）**

A. 转换成二进制、八进制和十六进制，应采用“乘R取整法”

B. 转换成二进制、八进制和十六进制，应采用“除R取余法”

C. 转换成二进制、八进制和十六进制，应采用“按权展开求和法”

D. 无法使用二进制、八进制和十六进制精确表示

**5.不属于计算机语言发展层次的是（）**

A. 高级语言 B. 超级语言 C. 机器语言 D. 汇编语言

**6.下列不属于计算机必备的五大组件的是（）**

A. 控制器 B. 存储器 C. 运算器 D. 寄存器

**7.与二进制数10110等值的十进制数是（）**

A. 22 B. 18 C. 47 D. 31

**8.下面哪一个选项和其他三个不是同一类型（）**

A. Office B. Mac OS C. Windows D. Linux

**9.真值为-128的数据，关于机器码的说法正确的是（）**

A. 使用8位原码表示为11111111 B. 使用8位原码、反码无法表示

C. 使用8位补码表示为00000001 D. 使用8位反码表示为10000000

**10.下面说法错误的是（）**

A. 输入大写字母只能通过CapsLock键进行控制

B. Ctrl、Alt和Shift经常和其他按键配合使用

C. 鼠标一般有光电式和机械式 D. 汉字的输入通常分为形码和音码两种

**11.冯·诺依曼体系结构包括哪两条基本理论？（）**

A. 程序自动执行和十进制存储 B. 内部存储和自动执行

C. 输入设备、输出设备、运算器、控制器和存储器

D. 程序数据分开处理和二进制存储

**12.关于数据1011Q的说法正确的是（）**

A. 它的权是8的4次方 B. 它的十六进制表示形式为209H

C. 它的权是2的4次方 D. 它是一个二进制数据

**13.下列数据是奇数是（）**

A. 00010000110111011B B. 81Q C. ABCH D. 1000100001101110B

**14.小写字母对应的ASCII码的范围为（）**

A. 65D～90D B. 48D～73D C. 97D～122D D. 32D～57D

**15.表示任意一位十进制数至少需要（）位二进制数表示**

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

**16.计算机中的基本存储单位是（）**

A. bit B. GB C. MB D. Byte

**17.计算机的发展阶段不包括（）**

A. 小规模、中规模集成电路计算机时代 B. 电子管计算机时代

C. 甚大规模、极大规模集成电路计算机时代 D. 纳米计算机时代

**18.下面说法正确的是（）**

A. 原码转化成补码的方法，也适用于补码转换成原码

B. 其他选项都不正确

C. 同一数据的原码、反码以及补码一定不相同

D. 同一数据的原码、反码以及补码一定相同

**19.关于硬件说法错误的是（）**

A. CPU包括运算器和控制器

B. 输入设备只有键盘和鼠标

C. 存储器分为内存储器和外存储器

D. 输出设备包括屏幕、音箱和打印机等

**20.关于125.125错误的是（）**

A. 其二进制表示为1111101.001

B. 其八进制表示为175.1

C. 因为整数部分和小数部分相同，所以转换成其他进制后整数部分和小数部分也相同 D. 其十六进制表示为7D.2

**21.以下关于计算机说法正确的是（）**

A. 随着计算机技术的发展，计算机的体积越来越小

B. 计算机中的数字、字母等字符都是以二进制数据保存的，但图像不是

C. 计算机可以模仿人类的智能活动，诸如感知、判断、理解、学习、问题求解和图像识别等

D. 世界上第一台电子计算机是TRADIC

**22.表示任意两位十六进制数至少需要( )位十进制数**

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

**23.计算机中存储的机器数为FFH，那么它的真值为（）**

A. 0D B. -0D C. -127D D. -1D

**24.下面说法正确的是（）**

A. 不直接触摸带电电路板，以防静电 B. 所有计算机的键盘都相同

C. 计算机中风扇的主要作用是除尘 D. 运行中的计算机的硬盘可以随便插拔

**25.下面数据中绝对值最小的是（）。以下机器数用8bit表示。**

A. 补码为177Q的真值 B. 原码为01010101B的真值

C. 补码为80H的真值 D. 补码为FFH的真值

**26.与十进制数209等值的二进制数为（）**

A. 11010101 B. 11010001 C. 11011001 D. 10011101

**27.和-97相等的其他进制数是（）**

A. -61H B. -144Q C. 111011B D. -11001B

**28.下面说法正确的是（）**

A. 同一硬件在所有操作系统下的驱动程序相同 B. 应用软件和操作系统无关

C. 数据库程序是数据的集合，不是软件 D. 不同硬件的驱动程序不同

**29.下面说法正确的是（）**

A. 64位机器字长的计算机肯定比32位的精度高

B. 数据通路的宽度对计算机的性能没有影响

C. 2G内存的容量比2048M的外存容量大

D. CPU主频高的计算机，其性能肯定高于主频低的计算机

**30.关于软件的说法错误的是（）**

A. 应用软件是特定应用领域的专用软件

B. Microsoft Office软件是应用软件

C. 软件分为系统软件和应用软件

D. 操作系统就是Windows

1-5ADCDB 6-10DAABA 11-15BBACD 16-20DDABC 21-25CBDAD 26-30BADAD